隔水式电热恒温培养箱参数

1.温度不高于65℃恒温试验。

2.工作电压220V

3.功率0.6（KW）

4.不锈钢材料

5.数显温控仪